40 vias

é um cabo de transmissão que ocorre muitos erros na hora de transmitir

80 vias

é um cabo de transmissão que ocorre menos erros na hora de transmitir, entretanto, a velocidade é mesma do cabo de 40 vias